**Práctica 3**

**Protocolo de la prueba:**

**Objetivo:** En la opción 1, se realizó la prueba de apertura de boquilla para determinar si la cobertura es para herbicidas o Insecticida-fungicidas, en la propiedad Bella Vista.

**Pasos:**

1. Se uso la fumigadora propulsada por tractor, se dispuso de tarjetas hidrosensibles.
2. Se ubicaron las tarjetas por donde pasaría la fumigadora.
3. Se evaluó las tarjetas en cuanto a tamaño y uniformidad de las gotas y se determinó la cantidad de gotas por cm2.
4. Se determino su cobertura de fumigación.

**Resultados:**

Se aplico la prueba de fumigación en campo de forma tradicional y con las tarjetas hidrógeno sensibles que pusimos, la muestra nos indicó que teníamos el tamaño adecuado mas de 100 gotas por cm2. Coincidiendo con la aplicación de insecticidas para el caso.

* Caudal 35 litros/ha
* Productos varios
* Boquillas verdes 015 cono hueco
* Fumigadora propulsada con tractor
* Presión de trabajo 40 libras

**Conclusión:**

Es para fumigaciones de insecticida.